                                               Схема стены с утеплением каркаса


[bookmark: _GoBack]За счет соединительной системы «шип-паз» с 4-х сторон, плиты БЕЛТЕРМО ТОП легко монтируются непосредственно на каркас здания. Кромка шип-паз не требует привязки к шагу стоек. 
Для крепления используйте удлиненные барабанные ершеные гвозди 3,1/45 мм (если работаете нейлером) или удлиненные ершенные кровельные гвозди 3,5x45 мм (если используете молоток) с шагом 150 мм. Закрепите плиты БЕЛТЕРМО ТОП к стойкам каркаса. Плиты располагаются горизонтально. Монтаж проводится снизу слева, «шип» на панели направлен вверх. Швы второго ряда смещаются относительно швов первого ряда на 600 мм.
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